VisionAire 5 sadece 30 kilo ağırlığında ve dört tekerlekli tekerlek ve tutamak ile donatılmıştır, böylece evinizdeki odadan odaya kolayca taşınabilir. Sadece 40 dBA ses seviyesi ile neredeyse sessiz çalışma sunar, bu nedenle gürültüye duyarlı insanlar için mükemmeldir; ve günde 24 saat, dakikada 5 litre (LPM) sürekli akış oksijen sağlar. Pek çok oksijen terapisi kullanıcısı, evden uzakta, RV'de veya göl evinde veya hatta aynı evin farklı bir katında kullanım için ikinci bir VisionAire ünitesine sahip olmayı uygun bulmaktadır.

* + **SÜREKLİ AYARLAR**1 - 5 LPM

* + % 90**OKSİJEN KONSANTRASYONU**(+% 5.5 /% -3)

* + **SES SEVİYELERİ**40 dBa (Tipik)

* + **ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ**10.000**FEET'E**Kadar

* + **TÜP VE KANÜL UZUNLUĞU**50 Feet'e (Maksimum)

* + Dış**FİLTRELER**: Yok Gerekli
	Dahili: Yoğunlaştırıcının ömrünü uzatmak için tasarlanmış toz filtresi

* **ALARMLAR**Elektrik Kesintisi, Yüksek ve Düşük Basınç, Yüksek Sıcaklık, Akış Yok, Düşük Konsantrasyon (Oksijen Monitörü ile)